|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обект: Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда | |  |
|  | находяща се в УПИ I–училище и трафопост , кв.399, |  |  |
|  | по плана на гр.Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000. |  |  |
|  | ОУ "Христо Смирненски" - Пазарджик |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Възложител: ОУ "Христо Смирненски" - Пазарджик |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете работи** | **м-ка** | **кол-во** |
|  |  |  |  |
|  |
| 1 | Изместване на бетонови кашпи в двора на училището, извън работната площадка 117/117/42см. | бр | 2.00 |
| 2 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле (кота стреха H 6,00м., обиколка 155м.) | м2 | 837.00 |
| 3 | Покриване с предпазен найлон съществуващи настилки периметър 165м | м2 | 330.00 |
| 4 | Покриване с предпазен найлон на външни осветителни тела 4бр.(с предварително изключване на захранването) | м2 | 6.00 |
| 5 | Покриване с предпазен найлон на външна каменна юбилейна плоча на източна фасада западно крило | м2 | 1.00 |
| 6 | Покриване с предпазен найлон на външни климатични тела 10бр. | м2 | 36.00 |
| 7 | Демонтаж на съществуващи улуци | мл | 162.00 |
| 8 | Демонтаж на съществуващи водосточни тръби | мл | 75.00 |
| 9 | Демонтаж на съществуваща капандура 75/75см. | бр. | 1.00 |
| 10 | Демонтаж на ламаринена обшивка към стена | мл | 4.70 |
| 11 | Демонтаж на ламаринена обшивка около комини | мл | 37.80 |
| 12 | Демонтаж на ламаринена обшивка за улами | мл | 49.00 |
| 13 | Демонтаж същ.керамично покритие било | мл. | 108.00 |
| 14 | Демонтаж на съществуващо керамично покривно покритие-керемиди | м2 | 790.00 |
| 15 | Демонтаж на същ.хидроизолация | м2 | 790.00 |
| 16 | Демонтаж на същ.дървена скара | м2 | 790.00 |
| 17 | Частична подмяна(демонтаж и монтаж) на съществуващи дървени греди 14/16 L630см(мерки от место), с предварителна импрегнация срещу дървояди и влага | бр | 8.00 |
| 18 | Частична подмяна (демонтаж и монтаж) на съществуваща дъсчена обшивка | м2 | 593.00 |
| 19 | Обработка на дървена покривна конструкция противогъбични и противопожарни покрития | м2 | 790.00 |
| 20 | Доставка и монтаж на ново фолио дифузионно в/у дъсчена обшивка | м2 | 790.00 |
| 21 | Доставка и монтаж челна дървена летва | мл | 162.00 |
| 22 | Доставка и монтаж на дървена скара, двойна | м2 | 790.00 |
| 23 | Доставка и полагане на фолио под капаци | мл | 108.00 |
| 24 | Доставка и монтаж поцинкована ламарина с пластифицирано покритие към стена 1м. | мл | 4.70 |
| 25 | Доставка и монтаж поцинкована ламарина с пластифицирано покритие около комини 1м. (80/65см) | мл | 37.80 |
| 26 | Доставка и монтаж поцинкована ламарина с пластифицирано покритие за улами 1м. | мл | 49.00 |
| 27 | Доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина с пластифицирано покритие стреха 1м. | мл | 162.00 |
| 28 | Доставка и монтаж на шапка за комин 80/65см.(да се взимат мерки от место) | бр | 9.00 |
| 29 | Доставка и полагане на нови керемиди | м2 | 790.00 |
| 30 | Доставка и монтаж на снегозадържащи скоби /куки/ | бр | 648.00 |
| 31 | Доставка и полагане на нови капаци по била (сух монтаж),вкл.летводържател, скоба за капаци и билна летва | мл | 108.00 |
| 32 | Доставка и полагане на нови капаци - крайни / тройници | бр. | 15.00 |
| 33 | Доставка и полагане на решетка против птици | мл | 162.00 |
| 34 | Изчукване на частично компрометирано мазилково покритие по комини | м2 | 6.00 |
| 35 | Доставка и полагане на външна мазилка по комини, вкл.скеле (без цимент) | м2 | 6.00 |
| 36 | Доставка и полагане на завършваща финна-гладка мазилка(силикатна външна шпакловка) (без цимент) | м2 | 30.00 |
| 37 | Китване и полиране на пукнатини и неравности | м2 | 30.00 |
| 38 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд по комини | м2 | 30.00 |
| 39 | Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно - цвят бял по комини | м2 | 30.00 |
| 40 | Доставка и монтаж улуци + скоби (PVC - UV / Ф80 с цвят по RAL 8017-кафяв) | мл | 162.00 |
| 41 | Доставка и монтаж водосточни казанчета (PVC - UV / Ф80 с цвят по RAL 8017-кафяв) | бр | 15.00 |
| 42 | Доставка и монтаж водосточни тръби + кривки + скоби + 5бр кривки за отводняване климатици (PVC - UV / Ф80 с цвят по RAL 8017-кафяв) | мл | 91.00 |
| 43 | Натоварване и превоз с ръчни колички до 30м на строителни отпадъци | м3 | 26.00 |
| 44 | Натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци до сметище | м3 | 26.00 |
| 45 | Почистване подобекта за предаване | м2 | 330.00 |
|  | **СУМА: "А"** |  |  |
|  |
| 1 | Покриване с предпазен найлон съществуващи метални решетки на прозорци 1,04/2,18м | м2 | 130.00 |
| 2 | Покриване с предпазен найлон второстепенен покрив при централния вход | м2 | 14.00 |
| 3 | Демонтаж - монтаж на употребявана климатична техника / подмяна на медни тръби, електрически кабели,дренажен гофриран маркуч,изолация,конзоли подови и бандаж с нови | бр | 5.00 |
| 4 | Изчукване на жлебове в зида за поставяне на ел.кабел под мазилка за климатик | бр | 5.00 |
| 5 | Демонтаж на употребявана климатична техника/колонен климатик/ | бр | 5.00 |
| 6 | Демонтаж на съществуващо ел.окабеляване за изграждане на улей(жлебове) за прокарването им под мазилката | мл | 187.00 |
| 7 | Изчукване на жлебове в зида за поставяне на ел.кабел под мазилката дълбочина 10-20мм. | мл | 154.00 |
| 8 | Изчукване на жлебове в зида за поставяне на ел.кабел под мазилката дълбочина 50-60мм. | мл | 40.00 |
| 9 | Монтаж на същ.ел.окабеляване(прикрепванес на скоби към жлебовете на зида 10-20мм) | мл | 154.00 |
| 10 | Монтаж на същ.ел.окабеляване(прикрепване с на скоби към жлебовете на зида 50-60мм) | мл | 40.00 |
| 11 | Демонтаж и извозване на частична площ от тротоарната настилка за направа на нова бетонова основа (постамент) за външни климатични тела, разположена под нивото на дворния плочник 1,50/2,00 (5бр. Климатици) | м3 | 4.50 |
| 12 | Подготовка и изпълнение на СТБ постамент (основа с арматурна мрежа) за закрепване на външни климатични тела, разположен под нивото на дворния плочник 70/115/15см | бр | 5.00 |
| 13 | Възстановяване на плочник над СТБ постамент 1,5/2,00 | м2 | 15.00 |
| 14 | Демонтаж на съществуващи дървени пейки h50см. (да бъдат запазени за следващ монтаж, поставени за съхранение в затворено помещение в училището) | мл | 18.00 |
| 15 | Демонтаж на дървена скара(пейка) поставена върху същ.чешма(да се запази за последващ монтаж, на съхранение в затворено помещение в училището) | мл | 4.20 |
| 16 | Демонтаж на съществуваващи амортизирани крепежни елементи, който не се използват | бр | 25.00 |
| 17 | Демонтаж и извозване на PVC външна, входна дограма - западен вход 105/315 | бр | 1.00 |
| 18 | Демонтаж и извозване на дървена, таблена външна, входна врата двукрила - централен вход 165/265 | бр | 1.00 |
| 19 | Демонтаж на метална, решетка(врата) външна, входна дограма - централен вход 180/275 и извозване за съхранение в помещение на училищния комплекс | бр | 1.00 |
| 20 | Демонтаж (изчукване) на съществуваща настилка на външно стълбище и площадка от гранитогрес - централен вход | м2 | 7.50 |
| 21 | Демонтаж (изчукване) на съществуваща замазка на външно стълбище и площадка - западен вход | м2 | 4.50 |
| 22 | Демонтаж на съществуващо бетоново корито 365/45/45см | мл | 3.65 |
| 23 | Демонтаж на съществуваща бетонова настилка ширина 150см, d15см | мл | 5.30 |
| 24 | Демонтаж на мраморна облицовка гръб чешма | м2 | 6.20 |
| 25 | Демонтаж на съществуващи водопровод и канализационна тръбна мрежа от демонтираната чешма и заустване | мл | 6.50 |
| 26 | Демонтаж на съществуващи неизползвани бетонови канализационни тръби (и заустване) по фасада изток на източното крило | мл | 3.00 |
| 27 | Демонтаж на съществуващи неизползвани градени канализационни тръби (и заустване) и водопроводна мрежа по фасада изток на западно крило | мл | 3.00 |
| 28 | Изместване на съществуващ водопровод и канал от фасадата до централения вход(изчукване, демонтаж, монтаж и изграждане) | мл | 2.00 |
| 29 | Изместване на съществуващ водопровод от фасада север на западното крило (изчукване, демонтаж, монтаж и изграждане) | мл | 2.00 |
| 30 | Изместване на съществуващ канал от фасада запад на западното крило (изчукване, демонтаж, монтаж и изграждане) | мл | 2.00 |
| 31 | Изпълнение на нови отвори по съществуващия каменно-тухлен градеж и последващо запълване за изместване на съществуваща канализационна и водопроводна инсталация | м3 | 2.60 |
| 32 | Реставрация(запълване) каверни от отвори на демонтирани климатици, измазване, шпакловане и боядисване в интериора на помещенията 25/25см (без цимент) | бр | 10.00 |
| 33 | Реставрация(запълване) на съществуващи каверни по фасадите на градежите от пробиви на климатиците и др.крепежни елементи 30/30см съществуващи отвори | бр | 75.00 |
| 34 | Реставрация(запълване) каверни жлебове по фасадата за провеждане на нова тръбна инсталация за климатици 10/10см. - нови жлебове (без цимент) | мл | 30.00 |
| 35 | Реставрация(запълване) на каверни от изместена под мазилка Ел. мрежа 3/3см нови жлебове (без цимент) | мл | 154.00 |
| 36 | Реставрация(запълване) на каверни от изместена под мазилка Ел. мрежа 8/8см нови жлебове (без цимент) | мл | 39.30 |
| 37 | Разкриване и почистване на оригинални вентилационни отвори по цокъла с диаметър 17см. | бр. | 30.00 |
| 38 | Реставрация и консервация на оригинални вентилационни отвори по цокъла (без цимент) | бр. | 30.00 |
| 39 | Доставка и монтаж на вентилационни решети по цокъла ф17см (да се вземат мерки от место) | бр | 30.00 |
| 40 | Демонтаж на частична площ от тротоарната настилка за подготовка и изготвяне на фасадна цокълна мазилка | м2 | 70.00 |
| 41 | Възстановяване на тротоарната настилка,вкл.фугиране след изготвяне на фасадна цокълна мазилка | м2 | 70.00 |
| 42 | Цялостно премахване, (изчукване) на цокъл и страници външни стълбищни площадки на съвременно мазилково покритие цокъл H 80-100см. + хоризонтална част 10см., до оригинала на щукова мазилка, която в релеф имитира зидария и се запазва частично | м2 | 194.00 |
| 43 | Реставрация(запълване) на съществуващи каверни по градежите на цокъла с пълнеж до 15см.(без цимент) | м2 | 24.00 |
| 44 | Консервация на оригинално запазената щукова мазилка по цокъла | м2 | 5.00 |
| 45 | Доставка и полагане на предварителен грунд за саниране на съществуващата зидария (антисол) цокъл H 80-100см. с хоризонтална част10см.и страници стълбищни площадки | м2 | 194.00 |
| 46 | Доставка и полагане на специална трислойна мазилка-шприц, хастарна и завършваща цокъл H 80-100см. + хоризонтална част 10см.и страници стълбищни площадки с имитация на щукова мазилка (без цимент) | м2 | 194.00 |
| 47 | Цялостно почистване(измиване) от прах, налепи по мазилковото покритие(стени, пиластри, корнизи, первази, прозоречни рамки) над цокъл | м2 | 790.00 |
| 48 | Изчукване на частично, деструктирала външна мазилка на компрометирани участъци и обрушвания | м2 | 160.00 |
| 49 | Възстановяване(изчукване ) на хоризонтална фуга 1,5см. по външна същ. варова мазилка | мл | 710.00 |
| 50 | Реставрация(запълване) на съществуващи каверни по съществуващите тухлени градежи с пълнеж до 15см (западна фасада и др.) (без цимент) | м2 | 42.00 |
| 51 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд на поразените участъци по тухления градеж на стените | м2 | 60.00 |
| 52 | Доставка и полагане на хастарна мазилка за уеднаквяване на стара и нова част (без цимент) | м2 | 60.00 |
| 53 | Доставка и полагане на мрежа | м2 | 60.00 |
| 54 | Доставка и полагане на финна мазилка /шпакловка/ за уеднаквяване на стара и нова част с изграждане на хоризонтално фугирана варова мазилка (без цимент) | м2 | 160.00 |
| 55 | Доставка и цялостно полагане на фина мазилка с разтвор от гасена вар, хидравлична вар NHL и мраморен прах | м2 | 324.00 |
| 56 | Китване и полиране на пукнатини и неравности | м2 | 324.00 |
| 57 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд | м2 | 324.00 |
| 58 | Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно - цвят охра (по избор на проектанта) | м2 | 324.00 |
| 59 | Изчукване и почистване на деструктирали участъци от мазилкови пиластри по ъглите на сградата с ширина 60см. | мл | 42.00 |
| 60 | Реставрация (цялостно мазилково изграждане) на деструктирали учатъци от мазилкови пиластри с ширина 60см.по ъглите на сградата (без цимент) | мл | 42.00 |
| 61 | Реставрация (шпакловане) на деструктирали мазилкови пиластри с ширина 60см. за уеднаквявяне на стара нова част (без цимент) | мл | 42.00 |
| 62 | Доставка и полагане на завършваща финна-гладка мазилка(силикатна външна шпакловка) на мазилкови пиластри с ширина 60см. (без цимент) | мл | 105.00 |
| 63 | Китване и полиране на пукнатини и неравности за пиластри с ширина 60см. | мл | 105.00 |
| 64 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд за пиластри | м2 | 63.00 |
| 65 | Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно - цвят светла охра (по избор на проектанта) | м2 | 63.00 |
| 66 | Изчукване и почистване на деструктирали участъци от мазилков, профилиран, главен корниз | м2 | 30.00 |
| 67 | Реставрация - цялостно изграждане /изтегляне с шаблон/на деструктирал профилиран главен корниз, с височина 100см (без цимент) | мл | 10.00 |
| 68 | Реставрация - възстановяване на частично деструктирали участъци от профилиран главен корниз, с височина 100см (без цимент) | мл | 24.00 |
| 69 | Реставрация (шпакловане) на деструктирал профилиран главен мазилков корниз за уеднаквявяне на стара нова част, с височина 100см (без цимент) | мл | 34.00 |
| 70 | Доставка и полагане на завършваща финна-гладка мазилка(силикатна външна шпакловка) на профилиран главен корниз, с височина 100см (без цимент) | мл | 184.00 |
| 71 | Китване и полиране на пукнатини и неравности за профилиран главен корниз, с височина 100см | мл | 184.00 |
| 72 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд, за профилиран главен корниз, с височина 100см | мл | 184.00 |
| 73 | Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно на профилиран главен корниз - светла охра (избор на цвят от проектанта) | мл | 184.00 |
| 74 | Изчукване и почистване на деструктирали, подкужушени участъци от подпрозоречени первази | мл | 18.00 |
| 75 | Реставрация цялостно изграждане на деструктирали подпрозоречни первази (без цимент) | мл | 18.00 |
| 76 | Реставрация на частично деструктирали учатъци от подпрозоречни первази (без цимент) | мл | 52.00 |
| 77 | Реставрация (шпакловане) на деструктирал профилиран подпрозоречни первази за уеднаквявяне на стара нова част, с височина 20см(периметър 50см.) (без цимент) | м2 | 35.00 |
| 78 | Доставка и полагане на завършваща финна-гладка силикатна външна шпакловка за подпрозоречни первази (без цимент) | мл | 96.00 |
| 79 | Китване и полиране на пукнатини и неравности за подпрозоречни первази | мл | 96.00 |
| 80 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд за подпрозоречни первази | м2 | 63.00 |
| 81 | Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно за подпрозоречни первази - светла охра (избор на цвят от проектанта) | м2 | 63.00 |
| 82 | Изчукване и почистване на деструктирали участъци от мазилково обрамчване рамкиране на прозорци, с ширина 25/7см | м2 | 10.00 |
| 83 | Реставрация - цялостно изграждане на деструктирали рамки около прозоречни отвори, с ширина 25/7см (без цимент) | мл | 18.00 |
| 84 | Реставрация на частично деструктирали рамки около прозоречни отвори - с ширина 25/7см (без цимент) | мл | 102.00 |
| 85 | Реставрация (шпакловане) на деструктирали рамки за уеднаквявяне на стара нова част, с ширина 25/7см (без цимент) | мл | 120.00 |
| 86 | Реставрация (шпакловане) на прозоречени страници с ширина 30см.(липсва обмазване след подменена дограмата) (без цимент) | мл | 100.00 |
| 87 | Доставка и полагане на завършваща финна-гладка силикатна външна шпакловка за рамки и страници на прозоречни отвори, с ширина рамка + страница 62см (без цимент) | мл | 329.00 |
| 88 | Китване и полиране на пукнатини и неравности за рамки и страници на прозоречни отвори, с ширина рамка + страница 62см | мл | 329.00 |
| 89 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд за рамки и страници на прозоречни отвори, с ширина рамка + страница 62см | м2 | 204.00 |
| 90 | Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно за рамки и страници на прозоречни отвори - светла охра (избор на цвят от проектанта) с ширина рамка + страница 62см | м2 | 204.00 |
| 91 | Доставка и полагане на основа (замазка) за външно централно стълбище | м2 | 7.50 |
| 92 | Доставка, подготовка основа и полагане на нова външна настилка за външно стълбище + фугиране (централен вход) | м2 | 2.00 |
| 93 | Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели стъпала на външно стълбище 275/32 + фугиране (централен вход) да се взима мярка от место | бр | 5.00 |
| 94 | Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели чела на външно стълбище 275/15 + фугиране (централен вход) да се взима мярка от место | бр | 5.00 |
| 95 | Доставка и полагане на основа (замазка) за външно западно стълбище | м2 | 4.50 |
| 96 | Доставка, подготовка основа и полагане на нова външна настилка за външно стълбище + фугиране (западен вход) | м2 | 1.20 |
| 97 | Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели стъпала на външно стълбище 160/32 + фугиране (западен вход) да се взима мярка от место / последното стъпало е с ширина 50см. | бр | 6.00 |
| 98 | Доставка, подгготовка основа и полагане на нови цели чела на външно стълбище 160/15 + фугиране (западен вход) да се взима мярка от место | бр | 6.00 |
| 99 | Доставка и монтаж на нова дървена, таблена входна врата и каса-западен вход 165/272см.+импрегнация+ секретна брава, двукрила с отваряне навън, мерки от место (Антипаник брава и механизъм) | бр | 1.00 |
| 100 | Доставка и монтаж на нова дървена, таблена входна врата и каса-западен вход 108/315см.+импрегнация+ секретна брава, с неотваряемо горно осветление, и единично крило с отваряне навън, мерки от место (Антипаник брава и механизъм) | бр | 1.00 |
| 101 | Доставка и монтаж на предпазен парапет от ковано желязо, цвят черен, да се взимат мерки от место - за централен и западен вход | мл | 8.40 |
| 102 | Почистване и импрегнация на метални декоративни решетки, 104/218, двустранно , цвят старо злато | бр | 55.00 |
| 103 | Доставка и монтаж на нови декоративни метални решетки, цвят-старо злато (тип кутия), за външни климатици 60/105/h80 да се взимат мерки от место (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията). Горната част да е плътна, страничните ажурни, металната кутия да бъде до дворната настилка със закрепване към стб основа. | бр | 1.00 |
| 104 | Доставка и монтаж на нови декоративни метални решетки цвят - старо злато (тип кутия), за външни климатици 40/85/h65, да се взимат мерки от место (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията).Горната част да е плътна, страничните ажурни, металната кутия да бъде до дворната настилка със закрепване към стб основа. | бр | 4.00 |
| 105 | Доставка и монтаж на новa декоративнa метална решеткa, цвят -старо злато (тип кутия), за външна отоплителна инсталация източна фасада 25/25/20 да се взимат мерки от место (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията) | мл | 1.20 |
| 106 | Доставка и монтаж на новa декоративнa метална решеткa цвят, старо злато (тип кутия), за външна отоплителна инсталация южна фасада 20/55/20 да се взимат мерки от место (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията) | мл | 22.00 |
| 107 | Доставка и монтаж на новa декоративнa метална решеткa цвят, старо злато (тип кутия), за външна отоплителна инсталация проход 20/55/20/55 да се взимат мерки от место (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията) | мл | 3.60 |
| 108 | Натоварване и превоз с ръчни колички до 30м на строителни отпадъци | м3 | 32.00 |
| 109 | Натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци до сметище | м3 | 32.00 |
| 110 | Почистване подобекта за предаване | м2 | 210.00 |
|  |  |  |  |
|  | **Сума без ДДС** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |